width = 20
length = 10
thickness = 1
filletRadius = 2

mountingPlateSketch = startSketchOn(XY)
  |> startProfile(at = [-width/2, -length/2])
  |> line(endAbsolute = [width/2, -length/2], tag = $edge1)
  |> line(endAbsolute = [width/2, length/2], tag = $edge2)
  |> line(endAbsolute = [-width/2, length/2], tag = $edge3)
  |> close(tag = $edge4)

mountingPlate = extrude(mountingPlateSketch, length = thickness)
  |> fillet(
    radius = filletRadius,
    tags = [
      getNextAdjacentEdge(edge1),
      getNextAdjacentEdge(edge2),
      getNextAdjacentEdge(edge3),
      getNextAdjacentEdge(edge4)
    ],
  )


mountingPlate2 = clone(mountingPlate)
    |> translate(z = 20)
