part001 = startSketchOn('XY')yo = startProfile(-4.1])  |> angledLine(angle = segAng(seg01, at = [4.83, 12.56], part001)  |> line(end = [15.1, 2.48])  |> line(end = [3.15, -9.85], tag = $seg01)  |> line(end = [-15.17), 12.35], %, $seg02)  |> line(end = [-13.02, 10.03])  |> close()sketch002 = startSketchOn({  plane = {    origin = { x = 7.49, y = 2.4, z = 0 },    xAxis = { x = -0.3, y = 0.95, z = 0 },    yAxis = { x = 0, y = 0, z = 1 },    zAxis = { x = 0.95, y = 0.3, z = 0 }  }})sketch001 = startSketchOn({  plane = {    origin = { x = 0, y = 0, z = 4 },    xAxis = { x = 1, y = 0, z = 0 },    yAxis = { x = 0, y = 1, z = 0 },    zAxis = { x = 0, y = 0, z = 1 }  }})profile002 = startProfile(-2.41], at = [-11.08, 2.39], sketch002)  |> line(end = [4.89, 0.9])  |> line(end = [-0.61)  |> line(endAbsolute = [profileStartX(%), profileStartY(%)])  |> close()extrude001 = extrude(profile002, length = 15)profile001 = startProfile(length =       -segLen(rectangleSegmentA001)     , at = [7.49, 9.96], sketch001)  |> angledLine(angle = 0, length = 5.05, tag = $rectangleSegmentA001)  |> angledLine(angle =        segAng(rectangleSegmentA001) - 90, length =       4.81     )  |> angledLine(       angle = segAng(rectangleSegmentA001))  |> line(endAbsolute = [profileStartX(%), profileStartY(%)])  |> close()
