---
source: kcl-lib/src/simulation_tests.rs
description: Result of unparsing flush_batch_on_end.kcl
---
@settings(defaultLengthUnit = in)

// Set units in inches (in)

// Define constants
innerDiameter = 0.364
outerDiameter = 35 / 64
length = 1 + 1 / 2

// create a sketch on the XY plane
sketch000 = startSketchOn(XY)

// create a profile of the outside of the pipe
outerProfile = circle(
  sketch000,
  center = [0.0, 0.0],
  radius = outerDiameter / 2,
  tag = $arc000,
)

// create a profile of the inside of the pipe
innerProfile = circle(
  sketch000,
  center = [0.0, 0.0],
  radius = innerDiameter / 2,
  tag = $arc001,
)

// create a profile with holes sketch000Profile000Holes
pipeProfile = outerProfile
  |> subtract2d(tool = innerProfile)

// extrude the pipe profile to create the pipe
pipe = extrude(pipeProfile, length = length)
