---
source: kcl-lib/src/simulation_tests.rs
description: Result of unparsing angled_line.kcl
---
part001 = startSketchOn(XY)
  |> startProfile(at = [4.83, 12.56])
  |> line(end = [15.1, 2.48])
  |> line(end = [3.15, -9.85], tag = $seg01)
  |> line(end = [-15.17, -4.1])
  |> angledLine(angle = segAng(seg01), length = 12.35)
  |> line(end = [-13.02, 10.03])
  |> close()
  |> extrude(length = 4)
