fn cube(pos, scale) {
  sg = startSketchOn(XY)
    |> startProfile(at = pos)
    |> line(end = [0, scale])
    |> line(end = [scale, 0])
    |> line(end = [0, -scale])

  return sg
}
part001 = cube(pos = [0, 0], scale = 20)
  |> close(%)
  |> extrude(length = 20)

part002 = startSketchOn(part001, face = "END")
  |> startProfile(at = [0, 0])
  |> line(end = [0, 10])
  |> line(end = [10, 0])
  |> line(end = [0, -10])
  |> close(%)
  |> extrude(length = -5)
