---
source: kcl-lib/src/simulation_tests.rs
description: Result of unparsing subtract_regression06.kcl
---
@settings(defaultLengthUnit = in)

sketch002 = startSketchOn(XY)

sketch002Profile000 = startProfile(sketch002, at = [-0.48125, 3.125])
  |> xLine(length = 0.9625)
  |> arc(angleStart = 90, angleEnd = 11.87373, radius = 0.25)
  |> line(end = [0.558516, -2.656385])
  |> arc(angleStart = 11.87373, angleEnd = -192.443844, radius = 1.3125)
  |> line(end = [0.556289, 2.52095])
  |> arc(angleStart = 167.556156, angleEnd = 90, radius = 0.25)
  |> xLine(length = 0.9625)
  |> yLine(length = -0.125)
  |> xLine(length = -0.9625)
  |> arc(angleStart = 90, angleEnd = 167.556156, radius = 0.125)
  |> line(end = [-0.556289, -2.52095])
  |> arc(angleStart = -192.443844, angleEnd = 11.87373, radius = 1.1875)
  |> line(end = [-0.558516, 2.656385])
  |> arc(angleStart = 11.87373, angleEnd = 90, radius = 0.125)
  |> xLine(length = -0.9625)
  |> yLine(length = 0.125)
  |> close()

extrude000 = extrude(sketch002Profile000, length = 0.5, bidirectionalLength = 0.5)

plane009 = {
  origin = [0, 0, 0],
  xAxis = [1, 0, 0],
  yAxis = [0, 0, -1],
  zAxis = [-0, 1, 0]
}

sketch003 = startSketchOn(plane009)

sketch003Profile000 = circle(sketch003, center = [0, 0], radius = 0.21875)

cut000Extrude = extrude([sketch003Profile000], length = 4)

cut000 = subtract(extrude000, tools = cut000Extrude)
