@settings(defaultLengthUnit = mm)

sketch001 = startSketchOn(YZ)

sketch001Profile000 = startProfile(sketch001, at = [5, 3])
  |> yLine(length = -6)
  |> xLine(length = 24.972)
  |> yLine(length = 6)
  |> xLine(length = -24.972)
  |> close()

revolve000 = revolve(sketch001Profile000, axis = Y, angle = 360)

sketch003 = startSketchOn(XY)

sketch003Profile000 = startProfile(sketch003, at = [1.188246, 27.497102])
  |> line(end = [-0.177089, 0.740791])
  |> arc(
       angleStart = 13.444444,
       angleEnd = 38.628165,
       radius = 5.283446,
    )
  |> arc(
       angleStart = 145.295512,
       angleEnd = 14.704488,
       radius = 5.793095,
    )
  |> arc(
       angleStart = 121.371835,
       angleEnd = 146.555556,
       radius = 5.283446,
    )
  |> line(end = [-0.419774, -0.635548])
  |> arc(
       angleStart = 326.170267,
       angleEnd = 311.293981,
       radius = 8.272375,
    )
  |> arc(
       angleStart = 311.666667,
       angleEnd = 208.333333,
       radius = 3.178087,
    )
  |> tangentialArc(
    endAbsolute = [1.188246, 27.497102]
  )
  // |> arc(
  //      angleStart = 208.706019,
  //      angleEnd = 193.829733,
  //      radius = 8.272375,
  //   )
  |> close()

cut000Extrude = extrude([sketch003Profile000], length = 10, bidirectionalLength = 10)

subtract(revolve000, tools = cut000Extrude)
