@settings(defaultLengthUnit = in)

sketch002 = startSketchOn(XY)

sketch002Profile000 = startProfile(sketch002, at = [-0.48125, 3.125])
  |> xLine(length = 0.9625)
  |> arc(
       angleStart = 90,
       angleEnd = 11.87373,
       radius = 0.25
     )
  |> line(end = [0.558516, -2.656385])
  |> arc(
       angleStart = 11.87373,
       angleEnd = -192.443844,
       radius = 1.3125
     )
  |> line(end = [0.556289, 2.52095])
  |> arc(
       angleStart = 167.556156,
       angleEnd = 90,
       radius = 0.25
     )
  |> xLine(length = 0.9625)
  |> yLine(length = -0.125)
  |> xLine(length = -0.9625)
  |> arc(
       angleStart = 90,
       angleEnd = 167.556156,
       radius = 0.125
     )
  |> line(end = [-0.556289, -2.52095])
  |> arc(
       angleStart = -192.443844,
       angleEnd = 11.87373,
       radius = 1.1875
     )
  |> line(end = [-0.558516, 2.656385])
  |> arc(
       angleStart = 11.87373,
       angleEnd = 90,
       radius = 0.125
     )
  |> xLine(length = -0.9625)
  |> yLine(length = 0.125)
  |> close()

extrude000 = extrude(sketch002Profile000, length = 0.5, bidirectionalLength = 0.5)

plane009 = {
  origin = [0, 0, 0],
  xAxis = [1, 0, 0],
  yAxis = [0, 0, -1],
  zAxis = [-0, 1, 0]
}

sketch003 = startSketchOn(plane009)

sketch003Profile000 = circle(
  sketch003,
  center = [0, 0],
  radius = 0.21875
)

cut000Extrude = extrude([sketch003Profile000], length = 4)

cut000 = subtract(extrude000, tools = cut000Extrude)
