---
source: kcl-lib/src/simulation_tests.rs
description: Result of unparsing artifact_graph_example_code1.kcl
---
sketch001 = startSketchOn(XY)
  |> startProfile(at = [-5, -5])
  |> line(end = [0, 10])
  |> line(end = [10.55, 0], tag = $seg01)
  |> line(end = [0, -10], tag = $seg02)
  |> line(endAbsolute = [profileStartX(%), profileStartY(%)])
  |> close()
extrude001 = extrude(sketch001, length = -10)
  |> fillet(radius = 5, tags = [seg01])
sketch002 = startSketchOn(extrude001, face = seg02)
  |> startProfile(at = [-2, -6])
  |> line(end = [2, 3])
  |> line(end = [2, -3])
  |> line(endAbsolute = [profileStartX(%), profileStartY(%)])
  |> close()
extrude002 = extrude(sketch002, length = 5)
